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PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD
	UWAGI
	CZY SAMOCHÓD SPEŁNIA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
(wypełnia Wykonawca)

	1
	Pojazd fabrycznie nowy.
Rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy. 
	Podać dane
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
Marka…………………………….
Model…………………………….
Typ……………………………….
Rok produkcji podwozia……….
Rok produkcji zabudowy………

	2
	Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.
Pojazd posiada aktualne ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	3
	Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji typu. 
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	4
	Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia następujące wymagania:
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów Oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019r. poz. 594).
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	5
	Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	6
	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	7
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych.
Belka sygnalizacyjna LED z niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy, montowana na dachu kabiny pojazdu oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu. Dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu. 
Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym siatkami ze stali nierdzewnej. 
Całość sygnalizacji świetlnej wykonana w technologii LED. 
Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	8
	Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	II.
	Podwozie z kabiną
	
	

	1
	Podwozie samochodu 4x4 z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem, 
o mocy 410 KM (301 kW), spełniającym wymogi normy EURO 6 w technologii SCR. Maksymalny moment obrotowy wynoszący min. 2000 Nm. 
Silnik i podwozie tego samego producenta.
Silnik przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z  Normą PN-EN 14214.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	2
	Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające:
- długość 10000 mm
- szerokość 2550 mm
- wysokość do 3200 mm
- dopuszczalna masa całkowita min. 29500 kg
- masa rzeczywista całkowita pojazdu min. 26000 kg
- rezerwa masy – min. 11%
Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub obsługi.
Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy.
Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników.
	Podać wartość
	· długość całkowita pojazdu: …………………. 
· szerokość całkowita pojazdu: …………………. 
· wysokość całkowita pojazdu: …………………. 
· dopuszczalna masa całkowita - ……..
· masa rzeczywista całkowita pojazdu - ………………..
· rezerwa masy - ………………..

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	3
	Napęd 6x6, możliwość blokady mechanizmu różnicowego min. osi przedniej, tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego pojedyncze koła na osi przedniej, podwójne na osiach tylnych. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	4
	Skrzynia biegów mechaniczna zautomatyzowana 12+2 bez pedału sprzęgła.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	5
	Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, wykonana w technologii zgrzewania, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). 
Kabina wyposażona w: 
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 
- fabryczny układ klimatyzacji kabiny,
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
- boczne szyby elektrycznie podnoszone i opuszczane oraz elektrycznie regulowane lusterka boczne,
- fabryczny radioodtwarzacz MP3 wraz z instalacją głośnikową.

	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	6
	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:
-	siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,
-	wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,
-	fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	7
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie,
-	moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniają pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
-	przetwornica napięcia 24V / 12V.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	8
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony).
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	9
	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 10 m.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	10
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny.
W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. 
	
	Marka radiotelefonu …………………………….
Model radiotelefonu …………………………….
SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	11
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o natężeniu min. 80 dB. Kamera cofania monitorująca strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski. Obraz z kamery wyświetlany na dodatkowym wyświetlaczu z ekranem o przekątnej min.7”. którego miejsce montażu zostanie uzgodnione podczas inspekcji produkcyjnej. Kamera uruchamiana automatycznie po załączeniu biegu wstecznego. Dodatkowo w zasięgu ręki kierowcy włącznik kamery pozwalający na uruchomienie w każdym dowolnym momencie.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	12
	Minimalny prześwit nie mniejszy niż 300 mm. 
	Podać wartość
	- przweświt ………………..

	13
	Minimalny prześwit pod osiami nie mniejszy niż 250 mm.
	Podać wartość
	- prześwit pod osiami ……………

	14
	Kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 23° 
	Podać wartość
	- kąt natarcia …………………
- kąt zejścia …………………..

	15
	Kolor:
- elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare (fabryczny kolor elementów podwozia),
- błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe,
- kabina, zabudowa – RAL 3000, atrapa w kolorze czerwonym
- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium.
Podwozie zabezpieczone przed korozją.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	16
	Najmniejsza obrysowa średnica zawracania przekracza 19 m.
	Podać wartość
	- średnica zawracania ………….

	17
	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 89 km/h.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	18
	Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą określoną przez producenta podwozia a masą rzeczywistą całkowitą pojazdu 5 %.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	19
	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców. 
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	20
	Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony z lewej strony pojazdu, pomiędzy osiami.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	21
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temp. od -25°C do +50°C.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	22
	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	23
	Pojemność zbiornika paliwa (200 litrów) zapewniająca przejazd min 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	24
	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	25
	Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. 
Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami.
Pełnowymiarowe koło zapasowe.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	26
	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu, umożliwiające odholowanie pojazdu.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	27
	Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu, o sile uciągu min. 8 t. z liną o długości 25 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz osłonę kompozytową. 
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	28
	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	29
	Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami bębnowymi na obu osiach. 
Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. 
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	30
	Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	III.
	Zabudowa pożarnicza
	
	

	1
	Zabudowa sprzętowa wykonana w całości z wielowarstwowego kompozytu polimerowego (tworzywo wzmocnione włóknem szklanym). Zabudowa stanowiąca jednolitą całość ze zbiornikami na środki gaśnicze i przedziałami na sprzęt pożarniczy. Po każdej stronie znajdują się trzy przedziały na sprzęt. Na tyle zabudowy znajduje się stanowisko obsługi autopompy.  
Wewnątrz zabudowy znajduje się skręcana szczątkowa konstrukcja aluminiowa przeznaczona do mocowania półek oraz uchwytów dla sprzętu. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. 
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	2
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.
Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową zintegrowaną z zabudową, z zamontowanymi lampami roboczymi.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	3
	Drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części zabudowy ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu, po prawej stronie zabudowy. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	4
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	5
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED.
Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	6
	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	7
	Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	8
	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	9
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, są tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	10
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	11
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	12
	Zbiornik wody o pojemności min. 8300 litrów, wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik wyposażony w falochrony oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiada właz rewizyjny.
	Podać wartość
	Pojemność zbiornika - …………….
SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	13
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, 
- wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, 
- wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, 
- zintegrowany ze zbiornikiem wody, 
- napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	14
	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	15
	Autopompa jednozakresowa o wydajności min. 6000 l/min. przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m 
	Podać wartość
	- wydajność pompy - ……………… l/min.
SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	16
	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	17
	Samochód wyposażony w jedną niskociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 40 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego. 
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	18
	Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania zwijadła.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	19
	Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 4 nasad tłocznych, po 2 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	20
	Autopompa umożliwia podawanie wody do zbiornika samochodu.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	21
	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: 
- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, 
- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	22
	W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy:
- manowakuometr,
- manometr niskiego ciśnienia,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- miernik prędkości obrotowej wału pompy,
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 
- awaryjny wyłącznik silnika pojazdu,
- licznik motogodzin pracy autopompy,
- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	23
	Zbiornik wody wyposażony w 4 nasady 75 ( po 2 z każdej strony tylnej części pojazdu ) z zaworem kulowym do napełniania z  hydrantu (wlot do napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	24
	Autopompa wraz z układem wodno- pianowym wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń min. 3 i 6%, dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	25
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	26
	Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	27
	Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika.
Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy).
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	28
	Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	29
	Pojazd wyposażony w działko wodno - pianowe DWP24 o regulowanej wydajności 800÷3200 l/min, zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 65°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 50 m. Działko posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP. Typ działka zgodny z wpisanym w świadectwie dopuszczenia dla pojazdu.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	30
	Maszt oświetleniowy o wysokości min. 5 m, mierzonej od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360º i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie z najaśnicami LED o mocy strumienia świetlnego 30000lm, zasilanymi z instalacji elektrycznej samochodu. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy. 
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	31
	Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów. Pojazd wyposażony w jedną szufladę wysuwną poziomą i jedną ściankę pionową na sprzęt burzący oraz skrzynię dachową. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	32
	Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabiny. 
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	33
	W pojeździe zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	IV.
	Warunki dostawy, gwarancji i serwisu
	
	

	1
	Gwarancja:
- na podwozie pojazdu: min. 24 miesiące,
- na zabudowę pożarniczą: min 24 miesiące,

- na dodatkowe wyposażenie zabudowy: zgodnie z gwarancją producentów, jednakże nie krótsza niż 12 miesięcy.
	
	- gwarancja na podwozie pojazdu - ………………….
- gwarancja na zabudowę pożarniczą – …………………
SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	2
	Czas reakcji serwisu maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do użytkownika).
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	3
	Wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy dostarczone najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu umowy.
	
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	4
	Pojazd wyposażony w: klin pod koła, zestaw narzędzi samochodowych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę samochodową, gaśnicę proszkową 2 kg oraz kamizelkę ostrzegawczą.
	
	S SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*PEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	5
	Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
	
	






