
                                           FORMULARZ OFERTOWY

na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 14000,00 euro netto
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – etap I.
(nazwa rodzaju zamówienia)
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
2. Opis przedmiotu zamówienia

□ dostawa


□ usługa

□ robota budowlana
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – etap I.
Zakres robót budowlanych nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje:

1) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe

2) roboty rozbiórkowe

3) roboty ziemne

4) budowa dróg

5) budowa wjazdów 

6) budowa chodników

7) budowa odcinków sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych pod budowanymi drogami

8) przepusty rurowe

9) wykonanie oznakowania pionowego

10) obsługa geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe (geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą)

I. Długości budowanych dróg:

1) ul. Szkolna trzy odcinki o łącznej długość : 309,33 mb

2) ul. Rzemieślnicza:  182,89 mb

3) ul. Sieradzka: 504,68 mb

4) ul. Sosnowa: 291,68 mb

5) ul. Leśna: 113,06 mb

II. Parametry budowanych dróg:

1) ul. Szkolna :   

a) odcinek II : 

- długość: 149,70 mb (od km 0+0,85,00 do 0+0,234,70) – do km 0+0,85,00 – etap II

- szerokość jezdni : 6,00 mb

- szerokość chodnika przy jezdni: 1,00 mb
b) odcinek III :

- długość: 77 mb

- szerokość jezdni 6,00 mb,

- szerokość łopatki do zawracania 5,00 i 6,00 mb

- szerokość chodnika przy jezdni: 1,0 mb
c) odcinek IV :

- długość: 82,63 mb

-  szerokość jezdni 3,50 mb na długości 27,63 mb

- szerokość jezdni : 4,50 mb na długości 55,00 mb
2) ul. Rzemieślnicza:  

- długość: 182,89 mb

- szerokość jezdni od 3,50 mb, do 5,25 mb

- poszerzenie 1,75mb

- szerokość chodnika:1,00 mb

3) ul. Sieradzka: 

- długość: 504,68 mb

- szerokość jezdni od 3,00 mb, do 6,75 mb

- poszerzenie 1,75mb

4) ul. Sosnowa: 

- długość: 291,68 mb

- szerokość jezdni od 3,00 mb, do 3,50 mb

5) ul. Leśna: 

- długość: 113,06 mb

- szerokość jezdni od 2,50 mb, do 4,00mb

- Przekrój poprzeczny budowanych dróg zróżnicowany – jednospadowy 2% oraz daszkowy.

III. Konstrukcja nawierzchni (dla ruchu KR-1)

- warstwa ścieralna z BA AC 11S grub. 4 cm

- warstwa wiążąca z BA AC 11W grub .4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

- stabilizacja piasku cementem Rm= 2,5 MPa grub. 15 cm oporem o wym. 25x21 cm

Konstrukcja chodników:

- kostka betonowa grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

- stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPa grub. 15 cm

Konstrukcja wjazdów  (wjazdy o szerokości 4,50 mb):

- kostka betonowa kolor o grub. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm

- stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPa grub. 15 cm

Okrawężnikowanie:

Wjazdy i chodniki okrawężnikowane od zewnętrznej strony obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5 cm.

Okrawężnikowanie jezdni krawężnikiem betonowym 15x22 cm na ławie betonowej z oporem o wym. 25x21 cm.

IV. Odwodnienie - odwodnienie ulic odbywać się będzie powierzchniowo - do istniejących rowów odwodnieniowych

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejących przepustów i wykonanie przykrycia rowu na całej długości rurami PEHD o średnicy 1000 mm.

Ważne: 

1. na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w w/w uzgodnieniach i decyzjach.

2. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjna inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także  niezbędne próby i badania.

Uwaga:

1. W pozycji przedmiaru nr 460u - „usunięcie kolizji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ” – należy wycenić budowę odcinków przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych pod budowanymi drogami zgodnie z rysunkami i profilami załączonymi do niniejszej SIWZ.

2. Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera, przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania:

- budowy drogi ul. Szkolnej - odcinek 1 (cały) 

- budowy drogi ul. Szkolnej - odcinek 2 w km od 0+000 do 0+085,00 

- budowy chodnika w ul. Szkolnej (na odcinku 1, 2 i 3)

- wykonania nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 90 mb (etap II robót – zgodnie z planem zagospodarowania)

W związku z powyższym nie należy wyceniać niniejszych robót.

Dodatkowe informacje:

1. Przy realizacji przedmiotowego zadania należy wykonać następujące warstwy mieszanek mineralno bitumicznych:

- warstwa ścieralna z BA AC 11S - grub. 4 cm

- warstwa wiążąca  z BA AC 16W - grub .4 cm

2. Wykonaną podbudowę tłuczniową należy przed ułożeniem warstw bitumicznych skropić emulsja asfaltową i zostało to ujęte w przedmiarze robot. W projekcie nie uwzględniono skropienia w-wy wiążącej  emulsją asfaltową. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zostanie stwierdzone wystąpienie zanieczyszczeń na nowo wykonanej warstwie wiążącej to Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania oczyszczenia i skropienia warstwy wiążącej.

3. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zakończeń przepustów elementami prefabrykowanymi. Należy je wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem jako wylewane na mokro.

4. Poz. 400 przedmiaru obejmuje wymianę 15 szt. zasuw wodociągowych na nowe.

5. Poz. 420  przedmiaru obejmuje dokonanie wymiany 3 szt. włazów  studni na  nowe wraz z niezbędną  regulacją wysokościową.

3. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

Adres……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………...............................................

NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………………..........
4. Cena oferty

      Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

      Cenę netto: ………………………………..zł

      Podatek VAT: …………………………….zł

      Cenę brutto: ………………………………zł

      Słownie brutto: …………………………………………………………………………zł

5. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz że wzór umowy przedstawiony jako załącznik do ogłoszenia o niniejszym zamówieniu został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:

1……………………………………………..

2…………………………………………….

3………………………………………………                                         

 ……………………………………..
                          
...............................................

( pieczęć wykonawcy)                                                                                                    
( podpis osoby uprawnionej)















