
FORMULARZ OFERTOWY

na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 14000,00 euro netto
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: „Budowa dróg w Srocku, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – etap I”.
(nazwa rodzaju zamówienia)
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
2. Opis przedmiotu zamówienia

□ dostawa


□ usługa

□ robota budowlana
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w Srocku, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – etap I.
Zakres robót budowlanych nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje:

1) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe

2) roboty rozbiórkowe

3) roboty ziemne

4) budowa dróg

5) budowa wjazdów 

6) budowa chodników

7) przepusty rurowe

8) rów kryty z rur betonowych 60 cm

9) studnie rewizyjne z kręgów betonowych

10) wykonanie rowów odwadniających

11) wykonanie oznakowania pionowego

12) wykonanie barier

13) obsługa geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe (geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą)

I. Długości budowanych dróg:

1) ul. Słoneczna: 175,45 mb - od km 0+000,00 do km 0+ 175,45
2) ul. Spacerowa: 271,90 mb - od km 0+000,00 do km 0+ 271,90
3) ul. Zielona: 65,20 mb - od km 0+000,00 do km 0+ 065,20
II. Parametry budowanych dróg:

1) szerokość jezdni (ul. Słoneczna, ul. Spacerowa i ul. Zielona): 6,00 mb

2) szerokość chodników: od 2 mb w ul. Słonecznej  do 1,5 mb w ul. Spacerowej i Zielonej.

3) Szerokość wjazdów do posesji: 4,50 mb

4) Przekrój poprzeczny jezdni na całym odcinku – jednospadowy 2% 

5) Spadki podłużne od 0,21 do 2,7 %

III. Konstrukcja nawierzchni (dla ruchu KR-1)

- warstwa ścieralna z BA AC 11S - grub. 4 cm

- warstwa wiążąca z BA AC 16W - grub .4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego – grub. 17 cm

Konstrukcja chodników:

- kostka betonowa grub. - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa - grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - grub. 10 cm

Konstrukcja wjazdów indywidualnych:

- kostka betonowa kolor o grub. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm

Konstrukcja zjazdów publicznych:

- kostka betonowa kolor o grub. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie – grub. 20 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowana cementem - grub. 15 cm

Okrawężnikowanie:

chodniki okrawężnikowane od zewnętrznej strony obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie z betonu - grub. 5 cm.

Okrawężnikowanie jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem o wym. 35x30 cm

Pobocza: tłuczniowe o grubości warstwy tłucznia: 10 cm

IV. Odwodnienie - odwodnienie ulic odbywać się będzie do zaprojektowanych rowów odwodnieniowych i cieku betonowego (docelowo włączenie do istniejących rowów w drodze powiatowej)

Ważne: 

1. na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w w/w uzgodnieniach i decyzjach.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdów na drogę Krajową nr 91 należy uzgodnić w GDDKiA

2. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także  niezbędne próby i badania.

3. W wycenie należy uwzględnić ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego 

1. Uwaga:

2. Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera, przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania budowy drogi ul. Zielonej - w km od 0+065,20 do 0+216,70 (etap II zadania).

W związku z powyższym nie należy wyceniać niniejszych robót.

Dodatkowe informacje:

1. Mieszanki bitumiczne jakie należy zastosować przy realizacji przedmiotowego zadania są  następujące:

- warstwa ścieralna z BA AC 11S - grub. 4 cm

- warstwa wiążąca  z BA AC 16W - grub .4 cm
2. Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej podbudowy z kruszyw łamanych należy wykonać dwuwarstwowo tj. w-wa kruszywa 0/63 – jako w-wa dolna - grub. 15 cm i w-wa 0/31,5- rozkładana mechanicznie – jako w-wa górna podbudowy - grub. 5 cm.

Odnośnie materiału jaki ma być użyty na pobocza to w przypadku kruszyw – muszą to być kruszywa 0/31,5.

3. W punkcie 2 przedmiaru ujęte zostały roboty dotyczące budowy ul. Zielonej w km od 0+000,00 do km 0+065,20. Z uwagi na powyższe roboty te należy wycenić zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem.

4. Rury osłonowe typ AROT układane będą na kablach energetycznych w miejscach kolizji (zjazdy i pod jezdnią).

5. Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni zostało uwzględnione w  pozycji  50 –„Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni”. Podyktowane to jest faktem, że  istniejące jezdnie posiadają lokalnie nawierzchnie z gruzu, szlaki i różnorodnych materiałów   wymieszanych z gruntem rodzimym i ich rozbiórkę nie wyodrębniono w osobnej pozycji kosztorysowej tylko w poz. obejmującej wykonanie koryta mechanicznie. 

6.  Wykonaną podbudowę tłuczniową należy przed ułożeniem warstw bitumicznych skropić emulsja asfaltową i zostało to ujęte w przedmiarze robot. W projekcie nie uwzględniono skropienia w-wy wiążącej  emulsją asfaltową. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zostanie stwierdzone wystąpienie zanieczyszczeń na nowo wykonanej warstwie wiążącej to Wykonawcy będzie zobowiązany do wykonania oczyszczenia i skropienia warstwy wiążącej.

7. Bariera U-12 została zaprojektowana z połączonych ze sobą w poziomie dwóch rzędów rur stalowych średnicy 50 mm w rozstawie słupków pionowych co 1 mb. Całość  pomalowana w kolorze biało czerwonym.

8. Należy przyjąć szerokość dna rowu - 0,4 m, wysokość  skarp do zabruku –  1,0 mb.
3. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

Adres……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………...............................................

NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………………..........
4. Cena oferty

      Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

      Cenę netto: ………………………………..zł

      Podatek VAT: …………………………….zł

      Cenę brutto: ………………………………zł

      Słownie brutto: …………………………………………………………………………zł

5. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz że wzór umowy przedstawiony jako załącznik do ogłoszenia o niniejszym zamówieniu został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:

1……………………………………………..

2…………………………………………….

3………………………………………………                                         

 ……………………………………..
                          
...............................................

( pieczęć wykonawcy)                                                                                                    
( podpis osoby uprawnionej)















