
UCHWAŁA NR …….. 

RADY GMINY MOSZCZENICA 
z dnia …………………………………. r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy w miejscowości Srock oraz fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin, gm. Moszczenica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538), art.67, ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. i o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw ((Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, z 2024 r. poz. 1824, z 2025 r. poz. 527 i 1543, z 2026 r. poz. 781), w nawiązaniu do uchwały Nr LI/443/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy w miejscowości Srock oraz fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin, gm. Moszczenica, stwierdzając że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica zatwierdzonym uchwałą Nr LV/432/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 r., Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy w miejscowości Srock oraz fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin, gm. Moszczenica, składający się z:
1) części tekstowej planu stanowiącej treść uchwały;

2) części graficznej, na którą składa się rysunek planu w skali 1:2000, będący integralnym załącznikiem Nr 1 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany planu, będącego integralnym załącznikiem nr 2 do Uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, będącego integralnym załącznikiem Nr 3 do uchwały;
5) danych przestrzennych stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały.

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, określono na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do uchwały Nr LI/443/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 r.
§2.  
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy w miejscowości Srock oraz fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin, gm. Moszczenica;
2) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar zawarty w granicach określonych załącznikiem graficznym do uchwały Nr LI/443/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy w miejscowości Srock oraz fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin, gm. Moszczenica,;
3) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony kolejnym numerem i odpowiednim symbolem literowym;
4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym, w tym również pomiędzy terenami dróg, a terenami przeznaczonymi pod zabudowę;
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie, określające najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica budynku od linii rozgraniczającej terenu przeznaczonego pod zabudowę, zgodnie z rysunkiem planu, z wykluczeniem balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku oraz elementów wejść do budynku (schodów, podestów, pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami i zadaszeń) wystających nie więcej niż 1,3 m poza zewnętrzne lico budynku;
6) froncie działki – należy przez to rozumieć bok działki stanowiący bezpośrednią granicę z drogą publiczną;
7) kolorze jaskrawym – należy przez to rozumieć kolor o intensywnej barwie, mocny, ostry, wyrazisty, zdecydowanie wyróżniający się w porównaniu z kolorystyką obiektów w sąsiedztwie;
8) budynku wolnostojącym – należy przez to rozumieć budynek niepołączony z innymi budynkami, usytuowany na działce budowlanej w odległości minimum 3 m od granic tej działki, z uwzględnieniem wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy;
9) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci do 10o.

2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących przepisach odrębnych.
Rozdział 2. 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru planu
§3.  

1. W planie nie określa się z powodu braku uwarunkowań:

1) zasad kształtowania krajobrazu,

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;

3) zasad kształtowania obszarów przestrzeni publicznych;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym i planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

2. Ustalenia planu określone są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunku planu.

§4.  

1. Następujące oznaczenia przedstawione graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) działki, które nie mogą stanowić samodzielnych działek budowlanych

5) trasa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400, przeznaczonego do przełożenia;

6) projektowana trasa przełożenia gazociągu wysokiego ciśnienie DN 400wraz z jego strefami kontrolowanymi;

7) granice strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 dla odcinków nieprzebudowywanych

8) granice strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400, odcinka przeznaczonego do przełożenia;

9) strefa ochronna od napowietrznych linii elektroenergetycznych ;

10) granice lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych w instalacjach o mocy przekraczającej 500kW, stanowiące jednocześnie granice stref ochronnych tych urządzeń;

11) granica zasięgu strefy od elektrowni wiatrowych, które leżą poza obszarem planu;

12) przeznaczenie terenów;

13) ustalenia odzwierciedlające postanowienia przepisów odrębnych – grunty zmeliorowane.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny. 
§5. Tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wyodrębnione na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczono symbolami literowo-cyfrowymi, w których części literowe określają ich przeznaczenie podstawowe, zaś części cyfrowe oznaczają kolejne numery terenów w ramach danego przeznaczenia.

§6. W obszarze planu wyodrębnia się liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone następującymi symbolami:
1) RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych;
2) MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

3) od 1Pu do 5Pu - tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej;
4) 1R i 2R – tereny rolnicze;
5) 1Rz i 2Rz – tereny rolnicze – użytki zielone;
6) 1ZL i 2 ZL – tereny lasów;

7) KDGP – teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego (w tym rezerwa pod budowę obwodnicy Srocka oraz rozbudowę skrzyżowania);
8) KDGP/Z – teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego (po zrealizowaniu obwodnicy planowane obniżenie klasy do zbiorczej 
9) 1KDL i 2KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
10) od 1KDD do 3KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
§7. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, niezbędne do wykonania projektu budowlanego, należy określać według ustaleń ogólnych określonych dla całego obszaru objętego planem oraz według ustaleń szczegółowych dla terenów.
Rozdział 3.
Ustalenia ogólne dla wszystkich terenów
§8. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z określonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz przepisami odrębnymi, w tym z zakresu regulującego lokalizowanie zabudowy w stosunku do granic lasów;

2) pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren drogi publicznej dopuszcza się realizację sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w tym telekomunikacyjnych – zgodnie z przepisami odrębnymi a także niezadaszonych miejsc do parkowania;
3) dla budynków istniejących lub ich części, położonych pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy i linią rozgraniczającą drogi dopuszcza się możliwość remontu i przebudowy; tak usytuowane budynki można rozbudować tylko z zachowaniem linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku planu, przy zachowaniu zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów;

4) ustala się realizację budynków, jako wolno stojące, przy czym na działkach o szerokości mniejszej niż 16 m dopuszcza się lokalizowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
5) dopuszcza się realizację garaży oraz budynków gospodarczych jako pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynków o funkcji podstawowej;
6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów, określonymi w ustaleniach szczegółowych dla terenów, przy czym ograniczenie to nie dotyczy podziału wykonywanego:

a) w celu wydzielenia działek dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, gdzie podziału należy dokonać uwzględniając zapotrzebowanie terenowe na te urządzenia, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) w celu wydzielenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w tym dojazdów do pól, pod warunkiem zachowania ich minimalnej szerokości – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów,

c) na powiększenie sąsiedniej działki budowlanej,
d) w celu regulowania stanów prawnych nieruchomości,

e) wzdłuż wyznaczonych na rysunku planu linii rozgraniczających,

7) nowo wydzielone działki budowlane muszą mieć zapewnioną obsługę komunikacyjną z wyznaczonych w planie miejscowym dróg publicznych;
8) ustala się następującą geometrię dachów oraz wykończenie i kolorystykę obiektów:

a) w budynkach mieszkalnych lub usługowych i o funkcji łączonej, ustala się stosowanie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci w zakresie od 20° do 45°, z możliwością realizacji facjat, ryzalitów lub lukarn o innym kącie spadku połaci dachowych,

b) w budynkach garażowych, inwentarsko-składowych,  gospodarczych i związanych z produkcją rolną ustala się stosowanie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci w zakresie od 15° do 40°, dla altan i wiat geometrii dachów nie określa się,
c) w budynkach produkcyjnych i magazynowych ustala się stosowanie dachów płaskich, dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci do 40°,

d) w budynkach lokalizowanych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci do 30o,
e) w wykończeniu połaci dachowych nakazuje się stosowanie materiałów o fakturze matowej – nie powodującej odbłysków,
f) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów elewacji i pokryć dachowych budynków,

g) dopuszcza się kolorystykę połaci dachowych w odcieniach: czerwieni, brązu i  szarości,

h) w wykończeniu elewacji budynków, dopuszcza się stosowanie barw w odcieniach pastelowych, szarości, koloru białego lub naturalnego koloru materiału, z którego budynek jest wykonany,
i) zakazuje się stosowania w elewacjach budynków okładzin ceramicznych szkliwionych i okładzin z tworzyw sztucznych (typu siding).
§9. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zakazuje się realizacji zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, określonych w przepisach odrębnych;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) instalacji do wytwarzania biogazu oraz innych instalacji mających na celu pozyskiwanie energii z odpadów,

b) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska; zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego,

3) dopuszcza się lokalizację niektórych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska, tylko w zakresie określonym w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;
4) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, ziemi, rowów melioracyjnych oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników z tymi ściekami;

5) nakazuje się zagospodarowanie powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający sąsiednie nieruchomości oraz drogi przed spływem wód opadowych i roztopowych;

6) ustala się obowiązek zachowania minimalnych udziałów powierzchni biologicznie czynnej, określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów;

7) do ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody użytkowej nakazuje się stosowanie technologii   zapewniających zachowanie standardów emisyjnych określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska; 
8) ustala się ochronę przed hałasem dla istniejącej i projektowanej zabudowy zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska oraz ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

§10. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) jako przestrzenie publiczne wskazuje się tereny dróg publicznych KDGP, KDGP/Z, 1KDL, 2KDL, 1KDD, 2KDD i 3KDD;

2) w terenach stanowiących przestrzenie publiczne ustala się zagospodarowanie w sposób zapewniający dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami;
3) wskazuje się je jako tereny lokalizowania sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w tym z zakresu dróg publicznych
§11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu: 
1) wskazuje się, że w przypadku lokalizacji w granicach terenów obiektów budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej mogących stanowić przeszkodę lotniczą w rozumieniu przepisów odrębnych, należy, dokonać odpowiednich uzgodnień i zgłoszeń, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa lotniczego;

2) ustala się strefę ochronną od napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, o szerokości 15 m, tj. po 7,5 m w obydwie strony od osi linii, oznaczoną graficznie na rysunku planu, w której:

a) zakazuje się lokalizacji zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi, 

b) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych w odległości od linii 15 kV mniejszej niż określają to przepisy odrębne i normy,

c) zakazuje się tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia drzew;

3) ustalenia pkt 2 przestają obowiązywać po likwidacji linii 15 kV lub jej skablowaniu;

4) ustala się strefę kontrolowaną istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 o szerokości 70 m, tj. po 35 m w obie strony od osi gazociągu – zgodnie z rysunkiem planu;

5) ustala się strefę kontrolowaną projektowanego przełożenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 o szerokości 8 m, tj. po 4 m w obie strony od osi projektowanego gazociągu – zgodnie z rysunkiem planu;
6)  w granicach stref kontrolowanych gazociagu wysokiego ciśnienia DN 400 zakazuje się:

a) lokalizacji obiektów budowlanych, wyjątek stanowią inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowane na zasadach określonych w przepisach odrębnych określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,

b) nasadzeń zieleni o głębokim systemie korzeniowym, w odległości mniejszej niż 5 m od osi gazociągu;

7) dopuszcza się przebudowę istniejącego, a także budowę nowego gazociągu w granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy kontrolowanej, w przypadku jego przebudowy przestają obowiązywać ograniczenia sformułowane w pkt. 4, zaś nowe strefy kontrolowane zostaną wyznaczone zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
8) ustala się, zgodnie z rysunkiem planu, granicę strefy od elektrowni wiatrowych, które leża poza obszarem planu, w zasięgu której, zakazuje się lokalizowania nowych budynków mieszkalnych oraz budynków o funkcji mieszanej z rozumieniu przepisów o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

9) w przypadku likwidacji elektrowni wiatrowych przestają obowiązywać ograniczenia sformułowane w pkt 8.
§12. W zakresie obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

1) wskazuje się, że cały obszar planu leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 401 Niecka Łódzka; obowiązuje zagospodarowanie terenu, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z zakresu  prawa geologicznego i prawa wodnego;
2) w granicach planu, zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu, wskazuje się grunty zmeliorowane, gdzie:

a) ustala się obowiązek zachowania urządzeń melioracyjnych, a w przypadku kolizji z realizowaną zabudową – ich przebudowy lub likwidacji na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu prawa wodnego; 

b) w przypadku przebudowy lub likwidacji urządzeń melioracyjnych ustala się obowiązek zapewnienia odbioru wód z terenów zmeliorowanych położonych wyżej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) zakazuje się likwidacji istniejących rowów melioracyjnych; dopuszcza się ich przebudowę w tym przełożenie lub przekrycie, z zachowaniem ciągłości przepływu wód.

§13. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza się przeprowadzenie scaleń i podziałów nieruchomości, z zachowaniem ustaleń w zakresie scaleń i podziałów nieruchomości określonych dla poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych;

2) nowo wydzielane działki budowlane muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami;

3) ograniczenia co do powierzchni szerokości frontu oraz usytuowania granic nie dotyczą podziałów dokonywanych:
a) w celu wydzielenia działek dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, gdzie podziału należy dokonać uwzględniając zapotrzebowanie terenowe na te urządzenia, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) w celu wydzielenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w tym dojazdów do pól, pod warunkiem zachowania ich minimalnej szerokości – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów,

c) na powiększenie sąsiedniej działki budowlanej,
d) w celu regulowania stanów prawnych nieruchomości,

e) wzdłuż wyznaczonych na rysunku planu linii rozgraniczających.

§14. W zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną:
1) ustala się zaopatrzenie terenów w media techniczne poprzez istniejący i rozbudowywany system uzbrojenia realizowany w terenach dróg publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się jego rozbudowę poza terenami dróg na zasadach określonych w niniejszym planie oraz przepisach odrębnych;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) ustala się obowiązek zaopatrzenia terenu w wodę z gminnej sieci wodociągowej, w oparciu o sieć istniejącą i projektowaną rozbudowę sieci wodociągowej stosownie do potrzeb lokalnych,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych, z ujęć indywidualnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

3) W zakresie odprowadzenie ścieków:

a) ustala się docelowo odprowadzanie ścieków w systemie kanalizacji zbiorczej poprzez rozbudowę,  gminnej sieci kanalizacyjną

b) do czasu wyposażenia terenów w sieć kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do atestowanych, szczelnych zbiorników bezodpływowych, z wywozem ścieków do punktu zlewnego bądź unieszkodliwiania ich w przydomowych oczyszczalniach ścieków;

4) W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przez infiltrację powierzchniową i podziemną: do ziemi – na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, lokalnych zbiorników retencyjnych – z odprowadzeniem nadmiaru do rowów melioracyjnych; dopuszcza się inne rozwiązania zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego,
b) ustala się obowiązek kształtowania powierzchni działek budowlanych w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem powierzchniowym wód opadowych i roztopowych na teren poza granicami działki budowlanej,

c) ustala się obowiązek instalowania separatorów substancji ropopochodnych na odpływach wód opadowych i roztopowych ze szczelnie utwardzonych placów postojowych i manewrowych, parkingów;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) jako podstawowe źródła energii elektrycznej istniejącą i rozbudowywaną sieć napowietrzno – kablową niskiego i średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy nieprzekraczającej 500 kW, na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska i prawa energetycznego, z wykluczeniem turbin wiatrowych niespełniających warunków mikroinstalacji,

c) w terenach od 1Pu do 5Pu dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 500 kW, na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska i prawa energetycznego, z wykluczeniem turbin wiatrowych niespełniających warunków mikroinstalacji;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się docelowo zaopatrzenie z rozbudowywanej sieci gazowniczej na warunkach określonych w przepisach odrębnych, dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z butli lub zbiorników lokalizowanych na działce budowlanej;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) ustala się stosowanie indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem technologii i paliw zapewniających spełnienie standardów emisyjnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

b) dopuszcza się stosowanie do tych celów odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 500 kW, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu energetyki oraz ochrony środowiska,
c) w terenach od 1Pu do 5Pu dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 500 kW, na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska i prawa energetycznego, z wykluczeniem turbin wiatrowych niespełniających warunków mikroinstalacji;
8) W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:

a) bezpośrednią obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy,

b) możliwość zapewnienia łączności alarmowej dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szczególnych;

9) W zakresie gospodarki odpadami nakazuje się wstępne magazynowanie i selekcję odpadów na działce budowlanej i usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami.
2. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej ustala się:

1) powiązanie obszaru planu z układem komunikacji ponadlokalnym istniejącymi drogami:

a) krajową nr 12/91 w ciągu której wyznacza się teren oznaczony symbolem KDGP (obejmujący również teren obwodnicy Srocka i rozbudowy skrzyżowania z droga gminną nr 106608E i 110282), powiązaną z autostradą A-1 węzłem leżącym poza granicami planu,

b) gminną nr 110282E, w ciągu której wyznacza się teren oznaczony symbolem 1KDL
c) gminną nr 106608E w ciągu której wyznacza się teren oznaczony symbolem 2KDL;
2) dla obsługi obszaru planu i wchodzących w jego skład terenów, oprócz wymienionych w pkt 1, lit. b i c, wyznacza się tereny dróg publicznych dojazdowych 1KDD, 2KDD i 3KDD;

3) warunki zagospodarowania terenów, o których mowa w pkt 1 i 2, warunki ich dostępności komunikacyjnej oraz warunki obsługi komunikacyjnej terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz zasadami modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

3. Ustala się obowiązek zapewnienia minimalnej liczby miejsc do parkowania, następująco

1) dla budynków mieszkalnych – minimum 1 stanowisko na 1 lokal mieszkalny;
2) dla obiektów usługowych:

a) minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej lokalu, lecz nie mniej niż 2 miejsca na obiekt lub lokal, w tym minimum jedno miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów wyposażonych w kartę parkingową;

b) dla obsługi obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 400 m2 i większej – co najmniej 5 miejsc do parkowania na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni sprzedaży, w tym minimum jedno miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów wyposażonych w kartę parkingową

3) dla obiektów magazynowych i produkcyjnych – minimum 1 miejsce na 5 pracujących w obiekcie podczas zmiany, lecz nie mniej niż 3 miejsca na każdy budynek magazynowy lub produkcyjny, w tym minimum jedno miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów wyposażonych w kartę parkingową;

4) miejsca do parkowania, na terenach przeznaczonych dla zabudowy, należy urządzić w formie niezadaszonych miejsc postojowych, wiat lub zamkniętych garaży w ramach działek budowlanych;

5) na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu, obowiązuje wyznaczenie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż określona w przepisach odrębnych z zakresu ruchu drogowego.
§15. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania:
1) jako elementy tymczasowego zagospodarowania ustala się:

a) trasę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400, przeznaczonego do przełożenia – zgodnie z rysunkiem planu,

b) strefę kontrolowaną gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 – odcinka przeznaczonego do przełożenia, o szerokości 70 m, tj. po 35 m w obie strony od osi gazociągu – zgodnie z rysunkiem planu;

c) dla strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 – odcinka przeznaczonego do przełożenia ustala się zakaz:

d) lokalizacji obiektów budowlanych, wyjątek stanowią inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowane na zasadach określonych w przepisach odrębnych określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,

e) nasadzeń zieleni o głębokim systemie korzeniowym, w odległości mniejszej niż 5 m od osi gazociągu;

2) do czasu realizacji przełożenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400, w granicach jego strefy kontrolowanej:

a) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu sformułowane w pkt 2,

b) granice strefy kontrolowanej o której mowa w pkt 1 lit. b stanowią jednocześnie nieprzekraczalne linie zabudowy w terenach 1Pu i 2Pu.
Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe dla terenów 
§16.   

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, w tym jako adaptacja budynków gospodarczych i inwentarskich, wiaty, altany, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, miejsca do parkowania a także obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto ustala się:

1) ze względu na położenie w zasięgu strefy od istniejących poza obszarem planu elektrowni wiatrowych, zakazuje się realizacji nowych budynków mieszkalnych oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków niemieszkalnych na cele mieszkaniowe;

2) dopuszcza się realizację budynków mieszkalno-usługowych, wyłącznie jako adaptację istniejących budynków mieszkalnych;

3) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki 3000 m2 , przy czym ograniczenie to nie dotyczy podziałów dokonywanych w celu wydzielenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w tym dojazdów do pól, pod warunkiem zachowania ich minimalnej szerokości 10 m.
3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto:
1) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego

2) przyjmuje się klasyfikację akustyczną jak dla terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska;
3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w wielkości 40% powierzchni działki budowlanej.

4. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
a) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, oraz usługowych i mieszkalno-usługowych – nie więcej niż 10 m,

b) ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych, garaży i wiat – nie więcej niż 8 m ,
c) ustala się maksymalną wysokość budynków inwentarsko-składowych – nie więcej niż 12 m ,

d) maksymalną wysokość obiektów budowlanych związanych z produkcją rolna oraz infrastrukturą techniczną – 14 m, przy czym ustalenie to nie dotyczy obiektów budowlanych z zakresu łączności publicznej, realizowanych w oparciu o przepisy odrębne obowiązujące w tym zakresie,
2) ustala się powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie więcej niż 40% powierzchni tej działki;

3) ustala się minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej wynoszącą 0,05;

4) ustala się maksymalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej wynoszącą 0,8.
5. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.
6. W zakresie obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.
7. W zakresie obsługi komunikacyjnej oraz wskaźników dotyczących miejsc do parkowania obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.
8. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości powstałym w związku z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 30%.
9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: garaże i budynki gospodarcze w zabudowie usługowej, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, miejsca do parkowania a także obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
10. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto ustala się:

1) ze względu na położenie w zasięgu strefy od istniejących poza obszarem planu elektrowni wiatrowych, zakazuje się realizacji nowych budynków mieszkalnych oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków niemieszkalnych na cele mieszkaniowe;

2) dopuszcza się realizację budynków mieszkalno-usługowych, wyłącznie jako adaptację istniejących budynków mieszkalnych;
3) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki 1000 m2, przy czym ograniczenie to nie dotyczy podziałów w celu wydzielenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pod warunkiem zachowania ich minimalnej szerokości 6 m.
11. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto:
1) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

2) przyjmuje się klasyfikację akustyczną jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska;
3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w wielkości 30% powierzchni działki budowlanej.

12. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
a) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych i mieszkalno-usługowych – nie więcej niż 10 m,

b) ustala się maksymalną wysokość garaży, budynków gospodarczych i wiat – nie więcej niż 6 m,
c) maksymalną wysokość obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną – 15 m, przy czym ustalenie to nie dotyczy obiektów budowlanych z zakresu łączności publicznej, realizowanych w oparciu o przepisy odrębne obowiązujące w tym zakresie,
2) ustala się powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie więcej niż 40% powierzchni tej działki;

3) ustala się minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej wynoszącą 0,05;

4) ustala się maksymalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej wynoszącą 0,6.
13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.
14. W zakresie obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.
15. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów a ponadto ustala się:

1) powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej, nie może być mniejsza niż: 1000 m2;

2) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 20 m;

3) granice nowo wydzielanych działek budowlanych muszą być nachylone w stosunku do pasów drogowych sąsiadujących dróg publicznych, pod kątem 90o z tolerancją 10o;
4) przy czym ograniczenia z pkt 1-3 nie dotyczą podziałów w celu wydzielenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pod warunkiem zachowania ich minimalnej szerokości 6 m.
16. W zakresie obsługi komunikacyjnej oraz wskaźników dotyczących miejsc do parkowania obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.

17. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości powstałym w związku z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 30%.
18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Pu i 2Pu oraz 4Pu i 5Pu, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające: budynki administracyjno–biurowe a także towarzyszące im budynki o charakterze technicznym i technologicznym, w tym służące zapewnieniu ochrony obiektów i garaże oraz sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, w tym dojazdy do pól a także place manewrowe i postojowe.
19. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto:
1) dopuszcza się lokalizację budynków służących zapewnieniu ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym, pomiędzy linią rozgraniczającą dróg i nieprzekraczalną linią zabudowy, z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych i prawa budowlanego;
2) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki 2000 m2, przy czym ograniczenie to nie dotyczy podziałów w celu wydzielenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w tym dojazdów do pól, pod warunkiem zachowania ich minimalnej szerokości 15 m.
20. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto ustala się: 
1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem:

a) inwestycji celu publicznego,

b) zabudowy przemysłowej lub magazynowej, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha,

c) zabudowy systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż 2 ha (z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi na dachach i elewacjach obiektów budowlanych);

d) parkingów samochodowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1,0 ha;

2) do ogrzewania pomieszczeń, wytwarzania ciepłej wody oraz energii elektrycznej dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słońca lub wody geotermalne, o mocy przekraczającej 500kW zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu energetyki oraz ochrony środowiska; dopuszcza się stosowanie źródeł energii wykorzystującej siłę wiatru, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji;

3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w wielkości 15% działki budowlanej, przy czym minimum 2/3 powierzchni biologicznie czynnej muszą stanowić zadrzewienia..

21. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy produkcyjnej i magazynowej - 25 m; w budynkach tych dopuszcza się realizację obiektów wieżowych i części budynku, które muszą być wyższe ze względu na technologię produkcji lub składowania – o wysokości nie więcej niż 30 m, dopuszcza się realizację jednej kondygnacji podziemnej,

b) ustalenie lit. a nie dotyczą wysokości obiektów wieżowych realizowanych jako inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej (takie jak maszty telefonii komórkowej lub inne); wysokość tych obiektów będzie ustalona w dostosowaniu do przyjętych rozwiązań i potrzeb;

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy usługowej, w tym handlowej i administracyjno – biurowej - 15 m i nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne; dopuszcza się realizację jednej kondygnacji podziemnej,

d) ustala się wysokość zabudowy gospodarczej, garażowej a także obiektów infrastruktury technicznej oraz budynków towarzyszących służących zapewnieniu ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym - 8 m i nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna, 
2) ustala się powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie więcej niż 70% powierzchni tej działki;

3) ustala się minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej wynoszącą 0,05;

4) ustala się maksymalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej wynoszącą 2,1.
22. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.

23. W zakresie obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.
24. W zakresie szczegółowych zasad scalania i podziałów nieruchomości obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto ustala się:

1) powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej, nie może być mniejsza niż: 2000 m2,

2) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 30 m;

3) granice nowo wydzielanych działek budowlanych muszą być nachylone w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej:

a) oznaczonej symbolem 1KDL, pod kątem 90o z tolerancją 30o,

b) oznaczonej symbolem 1KDD i 2KDD, pod kątem 90o z tolerancją 30o;
4) ustalenia pkt 1 nie dotyczą przypadków wydzielania działek w celu wydzielenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w tym dojazdów do pól, pod warunkiem zachowania ich minimalnej szerokości 15 m.
25. W zakresie obsługi komunikacyjnej oraz wskaźników dotyczących miejsc do parkowania: obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.

26. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości powstałym w związku z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 30%.
27. Dla terenów oznaczonego na rysunku planu symbolami 3Pu, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające: budynki administracyjno–biurowe a także towarzyszące im budynki o charakterze technicznym i technologicznym, w tym służące zapewnieniu ochrony obiektów i garaże oraz sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, w tym dojazdy do pól a także place manewrowe i postojowe.
28. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto:
1) dopuszcza się lokalizację budynków służących zapewnieniu ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym, pomiędzy linią rozgraniczającą dróg i nieprzekraczalną linią zabudowy, z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych i prawa budowlanego;
2) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki 2000 m2, przy czym ograniczenie to nie dotyczy podziałów w celu wydzielenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w tym dojazdów do pól, pod warunkiem zachowania ich minimalnej szerokości 15 m.
29. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto ustala się: 
1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem:

a) inwestycji celu publicznego,

b) zabudowy przemysłowej lub magazynowej, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha;

2) do ogrzewania pomieszczeń, wytwarzania ciepłej wody oraz energii elektrycznej dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słońca lub wody geotermalne, o mocy przekraczającej 500kW zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu energetyki oraz ochrony środowiska; dopuszcza się stosowanie źródeł energii wykorzystującej siłę wiatru, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji;

3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w wielkości 15% działki budowlanej, przy czym minimum 2/3 powierzchni biologicznie czynnej muszą stanowić zadrzewienia.

30. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej - 20 m; w budynkach tych, dopuszcza się realizację jednej kondygnacji podziemnej,

b) ustalenie lit. a nie dotyczą wysokości obiektów wieżowych realizowanych jako inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej (takie jak maszty telefonii komórkowej lub inne); wysokość tych obiektów będzie ustalona w dostosowaniu do przyjętych rozwiązań i potrzeb;

c) ustala się wysokość zabudowy gospodarczej, garażowej a także obiektów infrastruktury technicznej oraz budynków towarzyszących służących zapewnieniu ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym - 8 m i nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna, 
2) ustala się powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie więcej niż 60% powierzchni tej działki;

3) ustala się minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej wynoszącą 0,05;

4) ustala się maksymalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej wynoszącą 1,8.
31. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.

32. W zakresie obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.
33. W zakresie zasad scalania i podziałów, a także podziałów nieruchomości obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto ustala się:

1) powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej, nie może być mniejsza niż: 2000 m2,

2) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 30 m;

3) granice nowo wydzielanych działek budowlanych muszą być nachylone w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KDL, pod kątem 90o z tolerancją 30o;
4) ustalenia pkt 1 nie dotyczą przypadków wydzielania działek w celu wydzielenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w tym dojazdów do pól, pod warunkiem zachowania ich minimalnej szerokości 15 m.
34. W zakresie obsługi komunikacyjnej oraz wskaźników dotyczących miejsc do parkowania: obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto ustala się obsługę komunikacyjną terenu z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KDL na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w tym z zakresu dróg publicznych..

35. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 30%.

36. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R i 2R, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze;

2) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, inwentarsko-składowych i garażowych dla pojazdów rolniczych, w tym rozbudowę istniejących w terenach sąsiednich budynków o takich funkcjach;

3) dopuszcza się realizację nowych obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
37. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę, dojścia, dojazdy i tereny utwardzone maksymalnie 10% powierzchni działek w terenie 2R.

38. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto:
1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej;

2) w przypadku lokalizacji w terenach rolniczych siedliska zabudowy zagrodowej, ustala się dla tak wydzielonego terenu klasyfikację akustyczną jak dla terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska;

3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w wielkości 90% powierzchni działki zlokalizowanej w terenie 2R i 30% działki w terenie 1R

39. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
a) ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych i inwentarskich – nie więcej niż 12 m,

b) ustala się maksymalną wysokość garaży, wiat i altan – nie więcej niż 6 m ,
c) maksymalną wysokość obiektów budowlanych związanych z produkcją rolna, w tym silosów, oraz infrastrukturą techniczną – 15 m, przy czym ustalenie to nie dotyczy obiektów budowlanych z zakresu łączności publicznej, realizowanych w oparciu o przepisy odrębne obowiązujące w tym zakresie,
2) ustala się minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej wynoszącą 0,00;

3) ustala się maksymalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej wynoszącą 0,1.
40. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.

41. W zakresie obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.

42. Szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nie ustala się.

43. W zakresie obsługi komunikacyjnej oraz wskaźników dotyczących miejsc do parkowania: obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto ustala się obsługę komunikacyjną terenu z wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, w tym dojazdów do pól, powiązanych z drogami publicznymi.

44. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 30%.

45. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Rz i 2Rz ustala się przeznaczenie rolnicze - użytki zielone, w ramach którego dopuszcza się realizację ciągów komunikacyjnych, w tym dojazdów do pól, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zbiorników i urządzeń wodnych;

46. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji nowych obiektów budowlanych z wyłączeniem sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i melioracji oraz  urządzeń wodnych.

47. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów, a ponadto:
1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu infrastruktury technicznej;

2) nakazuje się zachowanie udziału procentowego terenu biologicznie czynnego w wielkości nie mniejszej niż 95% powierzchni działki.

48. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.
49. Szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nie ustala się.

§17.  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL i 2ZL, w zakresie przeznaczenia ustala się:
1) podstawowe – tereny lasów;

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: obiekty budowlane możliwe do realizacji na gruntach leśnych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z zakresu gospodarki leśnej.
2. Dla terenów leśnych, obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych innych niż dopuszczono w przepisach odrębnych o lasach. Gospodarka leśna w tych terenach powinna być prowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W zakresie obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych obowiązują ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.
Rozdział 5.
Ustalenia szczegółowe w zakresie komunikacji
§18. W zakresie, budowy i rozbudowy dróg publicznych:

1) wyznacza się następujące tereny dróg publicznych:

a) oznaczony symbolem KDGP z przeznaczeniem dla drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, w ciągu istniejącej drogi krajowej Nr 12/91, projektowanej obwodnicy Srocka oraz rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną nr 106608E,

b) oznaczony symbolem KDGP/Z z przeznaczeniem dla drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, w ciągu drogi krajowej Nr 91, dla której planuje się obniżenie klasy do zbiorczej po zrealizowaniu obwodnicy Srocka,

c) oznaczone symbolami 1KDL i 2KDL z przeznaczaniem dla dróg publicznych klasy lokalnej,

d) oznaczone symbolami 1KDD i 2KDD z przeznaczeniem dla dróg publicznych klasy dojazdowej;

2) dla dróg publicznych ustala się następujące szerokości ich terenów w liniach rozgraniczających:

a) dla terenu drogi KDGP – od 9 m do 216 m – zgodnie z rysunkiem planu,

b) dla terenu drogi KDGP/Z – od 4 m do 18 m – zgodnie z rysunkiem planu,

c) dla terenów dróg klasy lokalnej:

· 1KDL – od 12 m do 34 m – zgodnie z rysunkiem planu,

· 2KDL – od 0 m do31 m – zgodnie z rysunkiem planu,

d) dla terenów dróg klasy dojazdowej:

· 1KDD – od 15 m do 43 m, zakończony placem do zawracania o wymiarach 40 m na 42 m – zgodnie z rysunkiem planu, nieskomunikowanym z terenem drogi KDGP,

· 2KDD – od 15 m do 36 m, zakończony placem do zawracania o wymiarach 20 m na 20 m – zgodnie z rysunkiem planu,

· 3KDD – od 14 do 47 m, zakończony placem do zawracania o wymiarach 32 m na 57 m – zgodnie z rysunkiem planu, nieskomunikowanym z terenem drogi KDGP;

3) w terenach dróg publicznych, dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w tym z zakresu dróg publicznych;

4) w terenach dróg publicznych obowiązują ponadto ustalenia ogólne dla wszystkich terenów.

Rozdział 6.
Ustalenia końcowe
§19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica


